**Hrubieszów, dn. 22.07.2024 r.**

Informuję, że w wyniku konsultacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu uzyskano uszczegółowienie parametrów stolarki okiennej i drzwiowej, w odniesieniu do decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.01.2024 r.

Wytyczne konserwatorskie (szczegółowe):

1. Szyby bezpieczne do okien w poziomie parteru i piwnicy z powodu braku możliwości montażu krat okiennych – pakiet 3 szybowy w klasie P4.
2. Mechanizmy uchylania górnych kwater okien za pomocą mechanizmu dostępnego z poziomu podłogi – dotyczy części okien gdzie jest to możliwe.
3. Z uwagi na małą szerokość 5 szt. okien 003 w pomieszczeniu 1.4 – kaplicy, dopuszcza się możliwość wykonania, w miejsce istniejących okien dwuskrzydłowych, wykonanie jako jednoskrzydłowych z naklejonymi szprosami.
4. Kolor Lazur – do ustalenia kolorystyka wybarwienia.
5. Szprosy wiedeńskie – z widocznymi ramkami międzyszybowymi – kolorystyka do ustalenia, profile szprosów do ustalenia (szprosy w zbliżonym kształcie do dzwona).

ZAMAWIAJĄCY:

Marian Pawlak